|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проверки**  | **Размер штрафа для оплаты**  | **Основные мероприятия по предписанию**  |
| **26.05.2015 г.**  | **нет**  | **На стене здания главного корпуса установлен выключатель (степень защиты IP 20). Электротехническое изделие, выключатель со степенью защиты IP 20, не защищено от прямых воздействий струи воды и пылевых потоков на улице.****ПТЭЭП****Нарушение устранено 01.09.2015 г.****Протокол №13-7/235 о временном запрете деятельности групповой линии электрической сети от распределительного щита до токоприемников включая светильник, выключатель, установленные на стене здания главного корпуса и трансформаторной подстанции****Нарушение устранено 26.08.2015г.** |